|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кашаев  Марат  Хамзяевич | Лабораторная работа №1  Основы ассемблера |  |
| ПРИ-141 |

**Цель:** Ознакомиться с основами программирования с использованием ассемблерных вставок.

**Теоретическая часть:**

**Кратко о регистрах**

Микропроцессоры Intel включают регистры:

* общего назначения
* флаги
* сегментные
* управляющие
* системные адресные
* отладочные

Особо можно отметить регистр EIP. Содержит величину смещения относительно начала программы на линию кода, которая будет исполняться следующей.

Таблицы рабочих регистров

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EAX (32bit) | | | |
|  | | AX (16bit) | |
|  |  | AH (8bit) | AL (8bit) |

EAX (Accumulator): EAX = AX + AH + AL

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| EBX (32bit) | | |
|  | BX (16bit) | |
|  | BH (8bit) | BL (8bit) |

EBX (Base): EBX = BX + BH + BL

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ECX (32bit) | | |
|  | CX (16bit) | |
|  | CH (8bit) | CL (8bit) |

ECX (Counter): ECX = CX + CH + CL

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| EDX (32bit) | | |
|  | DX (16bit) | |
|  | DH (8bit) | DL (8bit) |

EDX (Data): EDX = DX + DH + DL

**Операции**

\_\_asm {

**mov** **eax,** 3; //Константу в eax

**mov** **ebx,** **eax**; //eax в ebx

**mov** **eax,** 4; //Константу в eax

**add** **eax,** **ebx**; // eax = eax + ebx

**sub** **eax,** **ebx**; // eax = eax - ebx

**inc** **eax**; //eax = eax + 1

**dec** **eax**; //eax = eax - 1

}

**Умножение**

Для умножения без знака предназначена команда MUL. У этой команды один операнд – второй множитель, который должен находится в регистре или в памяти. Место первого и результат задаётся неявно и зависит от размера операнда:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Результат | Множитель | Размер операнда |
| AX (16bit) | AL (8bit) | Byte |
| DX:AX | AX(16bit) | Word |

**mul** **bl** ;AX = AL \* BL

**mul** **ax** ;DX:AX = AX \* AX

Разрядность результата получается в 2 раза больше разрядности операндов. Запись DX:AX означает, что старшее слово результата будет находится в DX, а младшее в AX.

**Умножение со знаком**

Для умножения чисел со знаком предназначена команда IMUL. Эта команда имеет три формы, различающиеся количеством операндов:

* С одним операндом — форма, аналогичная команде MUL. В качестве операнда указывается множитель. Местоположение другого множителя и результата определяется по таблице.
* С двумя операндами — указываются два множителя. Результат записывается на место первого множителя. Старшая часть результата в этом случае игнорируется. Кстати, эта форма команды не работает с операндами размером 1 байт.
* С тремя операндами — указывается положение результата, первого и второго множителя. Второй множитель должен быть непосредственным значением. Результат имеет такой же размер, как первый множитель, старшая часть результата игнорируется. Это форма тоже не работает с однобайтными множителями.

**imul** **cl** ;AX = AL \* CL

**imul** **si** ;DX:AX = AX \* SI

**imul** **bx,ax** ;BX = BX \* AX

**imul** **cx,-**5 ;CX = CX \* (-5)

**imul** **dx,bx,**134h ;DX = BX \* 134h

*\*CF = OF = 0, если произведение помещается в младшей половине результата, иначе CF = OF = 1. Для второй и третьей формы команды CF = OF = 1 означает, что произошло переполнение.*

**Деление чисел без знака**

Деление целых двоичных чисел — это всегда деление с остатком! По аналогии с умножением, размер делителя, частного и остатка должен быть в 2 раза меньше размера делимого. Деление чисел без знака осуществляется с помощью команды DIV. У этой команды один операнд — делитель, который должен находиться в регистре или в памяти. Местоположение делимого, частного и остатка задаётся неявно и зависит от размера операнда:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Частное | Остаток | Делимое | Размер делителя |
| AL | AH | AX | Byte |
| AX | DX | DX:AX | Word |

При выполнении команды DIV может возникнуть прерывание:

* Если делитель равен нулю;
* Если частное не помещается в отведённую под него разрядную сетку (например, если при делении слова на байт частное больше 255).

**div** **cl** ;AL = AX / CL, остаток в AH

**div** **di** ;AX = DX:AX / DI, остаток в DX

**Деление чисел со знаком**

Для деления чисел со знаком предназначена команда IDIV. Единственным операндом является делитель. Местоположение делимого и частного определяется также, как для команды DIV. Эта команда тоже генерирует прерывание при делении на ноль или слишком большом частном.

*Перевод исходного файла в ассемблерный код:*

*\*gcc: src.c – S*

*\*intel: cl /FAs src.c*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кашаев  Марат  Хамзяевич | Лабораторная работа №2  Вещественные числа и операции над ними |  |
| ПРИ-141 |

**Цель**: Получить представление о представлении числе с плавающей запятой.

# **Теоретическая часть:**

Представление десятичных чисел с плавающей запятой в двоичной форме выглядит следующим образом:

При 32 битовом представлении, первый бит отдаются под знак, следующие 8 знаков отдается под порядок, причем нуль смещён в 127, оставшаяся часть (23 бита) отдана под мантиссу.

Обобщенный алгоритм преобразования вещественного десятичного числа в двоичное число с плавающей точкой формата IEEE:

1. Представить целую часть вещественного числа в двоичном виде
2. Преобразовать дробную часть в двоичный формат
3. Записать полученную дробную часть после десятично точки. Если мантисса меньше выделенного места, заполнить разряды «вправо» нулями
4. Нормализовать полученное двоичное число, определив значение показателя степени
5. Сдвинуть показатель степени и представить в двоичном виде
6. Записать значение характеристики в соответствующие биты формата перед нормализованной мантиссой, отбросив единицу целой части
7. Положить 0/1 в качестве знака в старший разряд

Другие форматы данных, обрабатываемые сопроцессором:

* Целые числа
  + Двоичные 16, 21, 64 бита
  + Упакованные целые числа (BCD) – числа максимальной длина 18 упакованные десятичных цифр (9 байт)
* Специальные числовые значения
  + Деморализованные вещественные числа
  + Нуль
  + Положительные и отрицательные значения бесконечности
  + Нечисла
  + Неопределенности и неподдерживаемые форматы

Для представления специальных значений зарезервированы минимальная 000…00 и максимальная 111…11 характеристики.

**Нуль** представляется с нулевой характеристикой и нулевой мантиссой: (32 нуля)

**Деморализованные вещественные числа** – числа на границе с нулем. Имеют нулевую характеристику и ненулевую мантиссу

**Бесконечности** – кодируются с максимальным значением характеристики и мантиссой равной единице

**Нечисла** – кодируются с максимальным значением характеристики и неединичной мантиссой

**Неопределенность –** результат недействительной операции

**Неподдерживаемые форматы –** остальные битовые наборы

**Программная модель сопроцессора**

С точки зрения программиста представляет собой совокупность регистров, каждый из которых имеет свое функциональное назначение. В программной модели сопроцессора можно выделить три группы регистров:

* Регистры стека
* Служебные регистры
* Регистры данных

**Регистры стека**

Физические номера регистров R0 – R7. Сопроцессор оперирует логическими номерами регистров St(0) – St(1)

**Служебные регистры**

**Status Word Register (SWR, Регистр состояния сопроцессора)** – отражает текущее состояние сопроцессора после выполнения команды.

1) 6 флагов исключительных ситуаций:

* Бит 0 – недействительная операция (IE);
* Бит 1 – ненормализованный операнд (DE);
* Бит 2 – деление на ноль (ZE);
* Бит 3 – переполнение (OE);
* Бит 4 – антипереполнение (UE);
* Бит 5 – потеря точности (PE);

2) Бит sf (Stack Fault) – ошибка работы стека сопроцессора

* SF=1 C1 = 1 – переполнение стека
* SF=1 C1 = 0 – чтение из пустого стека

3) Бит es (Error Summary) – суммарная ошибка сопроцессора. Устанавливается в единицу, если возникает любая из шести перечисленных выше ситуаций.

4) 4 бита C0 – C3 Condition Code (коды условия) – отражают результат выполнения операции. Интерпретация битов: бит 8 – C0 (CF); бит 9 – C1; бит 10 – C2 (PF); бит 14 – С3 (ZF).

5) Биты 11 – 13 – трех-битовое поле top – содержит указатель регистра текущей вершины стека.

6) Бит 15 – бит занятости сопроцессора (B).

**Control Word Register (CWR, Регистр управления)** – определяет особенности обработки численных данных и состоит из:

1) шести масок исключений – предназначены для исключений. Если какая-то из шести масок установлена в 1, то это исключение будет обрабатываться самим сопроцессором. Если 0, то при возникновении соответствующего исключения будет возбуждено прерывание. Биты 0...5 – маска особых случаев – используется для запрета прерывания в случае, если:

* бит 0 –недействительная операция (IM=0);
* бит 1 –ненормализованный операнд (DM=1)
* бит 2 – деление ненулевого числа на ноль (ZM=1);
* бит 3 –переполнение (OM=1);
* бит 4 – антипереполнение (исчезновение порядка UM=1);
* бит 5 – потеря точности (PM=1).

б) поле управления точностью (PC) – предназначено для выбора длины мантиссы. Биты 8-9 – 00 – 24 бита; 10 – 53 бита; 11 – 64 бита. По умолчанию значение поля устанавливается pc=11;

в) поля управления округлением (RC) – позволяет управлять процессом округления чисел во время работы сопроцессора. Необходимость округления может возникнуть, если в процессе выполнения команды получается непредставимый результат, например, периодическая дробь. Установка поля округления позволит выполнить округление в нужную сторону. Биты 10-11 задают режим округления.

г) бит 12 – интерпретация бесконечности.

**Tag Word Register (TWR, Регистр тегов)** – используется для контроля состояния каждого из регистров R0 – R7.